# Markiza fasadowa protect

Markiza fasadowa prowadzona bocznym obrzeżem HELLA

ze skrzynką kwadratową 85 mm

Zastosowanie mają prowadzone bocznym obrzeżem markizy fasadowe firmy HELLA, Markiza fasadowa protect lub produkty o przynajmniej równoważnej charakterystyce technicznej.

|  |  |
| --- | --- |
| Oferowany produkt |  |
| Oferowany typ: |  |

Tkaniny tkaninowych markiz fasadowych protect są wyposażone z boku w zamki błyskawiczne, prowadzone w specjalnych wkładkach w prowadnicach. Dzięki temu prowadzeniu osłony te są szczególnie odpowiednie dla wysokich wymagań wiatrowych.

Skrzynka

Skrzynka 85 kwadratowa

Skrzynka 2-częściowa:

* Górna część skrzynki i osłona rewizyjna z wytłaczanego aluminium.
* Demontowalna osłona rewizyjna.
* Wymiary 85x85 mm
* Skrzynka jest nakładana na prowadnicach za pomocą zaślepek końcowych, powlekana proszkowo aluminiowa część boczna pokrywa w jednej płaszczyźnie zewnętrzną krawędź prowadnicy na zaślepce końcowej.

Wał opłótnienia

Wał tkaniny z aluminium wytłaczanego ø52mm;

Obydwa końce wału tkaniny są zaopatrzone w adaptery z tworzywa sztucznego, za pomocą których można osiągnąć zwężenie wału tkaniny. Dzięki temu grube końce zwiniętego suwaka zostają wyrównane. Dostęp rewizyjny możliwy jest poprzez sprężynowana pokrywkę walca teleskopowego.

Prowadnica

Składa się ona z zewnętrznej i wewnętrznej prowadnicy. Zewnętrzna 2-częściowa prowadnica z wytłaczanego aluminium o wymiarach 32x49 mm. Wewnętrzne wypełnienie stanowi czarny współwytłaczany profil z tworzywa sztucznego z ciągłymi buforowymi uszczelkami wargowymi z pianki TPE, które służą za amortyzator z działaniem sprężynowym i wychwytują podmuchy wiatru. W ten profil z tworzywa sztucznego wsuwany jest umieszczony na opłótnieniu zamek błyskawiczny i utrzymywany jest w nim pływająco. Dolne zaślepki końcowe prowadnic wykonane są z powlekanej proszkowo blachy aluminiowej i mogą być stosowane dla prowadnic o cięciu ukosowym do 5°. Montaż prowadnicy bezpośrednio na ramie okna lub z boku. Opcjonalnie możliwy jest montaż z dystansem do maks. 150 mm, za pomocą stałych uchwytów dystansowych.

Wskazówka: Prowadnica 44x49 mm dla napędu korbowego

Profil spustowy

Profil spustowy z wytłaczanego aluminium, wymiary 30x31 mm, z wsuniętym obciążnikiem jest na bokach prowadzony w prowadnicach za pomocą ślizgów z tworzywa.

Napęd

Silnik rurowy z napięciem roboczym 230 V z rozpoznawaniem przeszkód w kierunku góra/dół dla ochrony opłótnienia, 50 Hz, stopień ochrony IP 44. Moc (W) dopasowana do wielkości urządzenia. Poziom emisji hałasu <= 70dB(A) według EN ISO 12100-2:2003. Wbudowany w wał napędowy z wyłączeniem momentem obrotowym w górnym położeniu krańcowym.

Do ustawienia położeń krańcowych potrzebny jest kabel do programowania. Bezpiecznik termiczny jako zabezpieczenie przed przegrzaniem. Standardowo z przewodem 3 m bez wtyczki Hirschmann. Za dopłatą przewód 0,5 m z wtyczką Hirschmann (STAS 3 z pałąkiem zabezpieczającym, okablowanie przy silniku) i złączką (STAK 3) dla podłączenia podczas montażu. Alternatywnie także ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym.

Opcjonalnie: Napęd korbowy z wewnętrznym wyprowadzeniem korby ukośnym lub poziomym

Opłótnienie

Powlekana PVC tkanina z włókna szklanego, trudnopalna, zgodnie z DIN 4102-1 B1, o wysokiej transparentności i przejrzystości. Masa opłótnienia przynajmniej 525 g/m². Z zamkiem błyskawicznym zgrzanym na całej długości boku. Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA. Alternatywne typy tkanin dostępne w sekcji Wyposażenie dodatkowe.

Powłoki powierzchni

Części aluminiowe powlekanej proszkowo w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą.

Materiały montażowe

Elementy połączeniowe, materiały montażowe, wszystkie połączenia skręcane, mocowania i połączenia wykonane są ze stali szlachetnej A2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka: Sztuk |  |  |  |
|  | Ilość: ..............szt. | CJ: .............. | CC: .............. |

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe dla markiz fasadowych protect HELLA skrzynka 85 mm:

(Proszę wybrać i odpowiednie zaznaczyć)

Napęd silnikowy ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym

|  |  |
| --- | --- |
| Napęd silnikiem rurowym o napięciu roboczym 230 V, 50 Hz, stopień ochrony IP 44 Moc (W) dopasowana do wielkości urządzenia. Poziom emisji hałasu <= 70dB(A) według EN ISO 12100-2:2003. Wbudowany do wału napędowego, z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi dla górnego i dolnego położenia krańcowego. Bezpiecznik termiczny jako zabezpieczenie przed przegrzaniem. Standardowo z przewodem 3 m bez wtyczki Hirschmann. Za dopłatą przewód 0,5 m z wtyczką Hirschmann (STAS 3 z pałąkiem zabezpieczającym, okablowanie przy silniku) i złączką (STAK 3) dla podłączenia podczas montażu. | [ ] |

Korba

|  |  |
| --- | --- |
| Opcjonalnie możliwe z napędem korbowym, wyprowadzeniem poziomym lub ukośnym. Z łożyskiem przegubowym i drążkiem korby, również ze zdejmowanym lejkiem lub uchem | [ ] |

Tkanina z włókna szklanego z powłoką PVC

|  |  |
| --- | --- |
| Powlekana PVC tkanina z włókna szklanego, wysoce odporna na rozdarcia, trudnopalna, odporna na zabrudzenia, o wysokiej odporności na działanie światła oraz zapewniająca ochronę termiczną. Masa opłótnienia przynajmniej 600g/m². Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA. | [ ] |

Tkanina poliestrowa powlekana PVC

|  |  |
| --- | --- |
| Powlekana PVC tkanina poliestrowa, wysoce odporna na rozdarcia, trudnopalna, odporna na zabrudzenia, o wysokiej odporności na działanie światła oraz zapewniająca ochronę termiczną. Masa opłótnienia przynajmniej 320g/m². Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA. | [ ] |

Tkanina poliestrowa bez PVC - Screen

|  |  |
| --- | --- |
| Tkanina poliestrowa bez PVC z wysokim stopniem ochrony przed światłem i termicznej. Masa opłótnienia przynajmniej 220g/m². Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA. | [ ] |

Tkanina zaciemniająca

|  |  |
| --- | --- |
| Tkanina poliestrowa lub z włókna szklanego z powłoką PVC z warstwą zaciemniającą. Masa opłótnienia przynajmniej 650g/m². Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA. | [ ] |

Tkanina akrylowa

|  |  |
| --- | --- |
| 100% markowa tkanina akrylowa, odporna na działanie światła i czynników atmosferycznych, odporna na zabrudzenia i olej, hydrofobowa oraz odporna na rozdarcie i gnicie. Masa opłótnienia przynajmniej 280g/m². Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA (dla instalacji prowadzonych bocznym obrzeżem możliwe tylko kolory UNI). | [ ] |

Poliester

|  |  |
| --- | --- |
| 100% markowa tkanina poliestrowa, odporna na działanie światła i czynników atmosferycznych, odporna na zabrudzenia i olej, hydrofobowa oraz odporna na rozdarcie i gnicie. Masa opłótnienia przynajmniej 280g/m². Standardowo klejone szwy. Deseń do wyboru zgodnie z Kolekcją HELLA (dla instalacji prowadzonych bocznym obrzeżem możliwe tylko kolory UNI). | [ ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka: Sztuk |  |  |  |
|  | Ilość: ..............szt. | CJ: .............. | CC: .............. |